Engine start

Grupa parametrów mających wpływ na dawkę paliwa podczas rozruchu silnika.

Cranking threshold

Parametr wykorzystywany podczas rozruchu silnika w trybie EFI. Kiedy obroty silnika są niższe od ustawionych w tym parametrze to czas otwarcia wtryskiwaczy pobierany jest na podstawie aktualnej temperatury silnika z tabeli Crank PW table. Powyżej obrotów Cranking threshold dawka paliwa wyznaczana jest na podstawie mapy VE i innych parametrów określających stan silnika.

Prime pulse width

Pozwala na podanie wstępnej dawki paliwa ułatwiającej rozruch silnika. Dawka paliwa jest wtryskiwana jednorazowo po każdym włączeniu zapłonu. Odstępstwem jest tryb osuszania komory spalania (przepustnica otwarta co najmniej w 90%).