Sensor calibration - CLT sensor

Kalibracja czujnika temperatury silnika.
Kalibrację można rozpocząć od sprawdzenia czy na liście najbardziej popularnych czujników znajduje się czujnik zastosowany w danym pojeździe. Jeżeli na liście Predefine sensors jest stosowany czujnik wystarczy wybrać go i nacisnąć przycisk Calculate and send.
Jeżeli czujnik nie znajduje się na liście potrzebna będzie jego charakterystyka, a dokładniej 3 wartości rezystancji w trzech temperaturach (np. dla -40°C, 20°C i 100°C). Potrzebna będzie również znajomość rezystancji (Rd) w zastosowanej w dzielniku w seryjnym sterowniku (ECU).
Aby obliczyć rezystancje rezystora Rd znajdującego się w ECU należy:

1. Odpiąć wtyczkę od czujnika temperatury.
2. Przy włączonym zapłonie należy dokonać pomiaru napięcia oraz zapisać je jako U1
3. Następnie należy w miejsce czujnika podpiąć rezystor o znanej rezystancji R (np. 10000 omów)
4. Następnie należy zmierzyć ponownie napięcie i zapisać je jako U2

Rezystancje Rd otrzymamy po podstawieniu zmierzonych wartości do wzoru:
Rd = R * (U1 – U2) / U2

Po ustawieniu w programie trzech par temperatura-rezystancjia oraz obliczonej rezystancji Rd w celu zakończenia kalibracji należy kliknąć przycisk Calculate and send.