Trigger - Primary trigger
Cylinders number

Określa liczbę cylindrów silnika.

Signal per 720°

Liczba impulsów triggera przypadających na dwa obroty wału korbowego (720°). W przypadku układów zapłonowych z rozdzielaczem zapłonu liczba ta zwykle wynosi 1 gdy w rozdzielaczu jest jedno okienko lub tyle ile jest cylindrów gdy rozdzielacz jest wielookienkowy.

Ignition type

Określa typ układu zapłonowego lub typ triggera dla którego będzie modyfikowany sygnał kąta zapłonu. Opcja pojedynczy stosowana jest dla układów z rozdzielaczem zapłonu, [60-2] i [36-1] to opcje z triggerem opartym na wieńcu zębatym.

Trigger input type

Pozwala skonfigurować obwody wejściowe układu przetwarzania sygnału triggera. Mamy do wyboru typy HALL dla systemów z czujnikiem HALLa (często stosowanych w rozdzielaczach zapłonu), VR adaptive i VR fixed tresh to ustawienia dla układów z reluktancyjnym czujnikiem położenia wału korbowego.