Fueling - Injection type
Injection type

Określa czy wtryskiwacze będą pracowały jednocześnie (tryb Batch, wtryskiwacze podłączone do wyjścia INJA) czy w dwóch bankach naprzemiennie (tryb Group, wyjścia INJA i INJB).

Injection divider

Wartość ta oznacza jak często będzie wykonywany wtrysk paliwa w stosunku do obrotu walu korbowego. Zależna jest od ilości sygnałów triggera przypadających na 720° obrotu wału korbowego. Dla danego układu wtryskowego i sygnału triggera należy tak dobrać wartość Injection divider aby uzyskać 1 wtrysk na 1 obrót wału dla trybu pracy wtryskiwaczy Batch, lub 1 wtrysk każdej z dwóch grup na 2 obroty wału w trybie Group.