Sensor calibration - TPS

Kalibracja czujnika położenia przepustnicy.
W kalibracji pomocna będzie obserwacja parametru Throttle position. Należy tak ustawić parametry TPS Low i TPS High aby parametr Throttle position wskazywał 0% przy zamkniętej przepustnicy i 100% przy całkowicie otwartej. Poprawna kalibracja potrzebna jest między innymi w celu obliczania wzbogacenia paliwa przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu.