Fueling - Injectors settings
Req fuel

Stała określająca zapotrzebowanie silnika na paliwo wyrażona w czasie otwarcia wtryskiwaczy podanym w [ms].

Injector flowrate

Wydajność wtryskiwaczy paliwa wyrażona w [cm3/min]

Injector dead time at 6V i Injector dead time at 16V

Tak zwany czas martwy wtryskiwaczy, czyli czas, którego wymagają wtryskiwaczy by się otworzyć i rozpocząć podawanie paliwa. Czas ten zależy od napięcie jakim są zasilane wtryskiwacze. Im napięcie jest mniejsze tym czas jest dłuższy.